6

6-10

需要DNS应用层协议和UDP(DNS使用)、TCP(HTTP使用)运输层协议

6-14

使用HTTP/1.0时，需要建立０次UDP连接、４次TCP连接(1个文本和3个图像各使用一个TCP连接).

使用HTTP/1.1时，需要建立０次UDP连接、1次TCP连接(1个文本和3个图像都使用一个TCP连接).

6-15

解析IP地址的时间=RTT1+RTT2+...+RTTn

建立TCP连接和请求万维网文档的时间=2RTTw

总时间=RTT1+RTT2+...+RTTn+2RTTw